[bookmark: _Hlk225180606]АКТ сезонного (весеннего/осеннего) 
осмотра общего имущества многоквартирного дома
регистрации результатов осмотра (обследования) многоквартирного дома 
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

	Ленинградский проспект дом 76 корпус 4


(адрес)

	По состоянию на (весеннего/осеннего):
	30
	
	марта
	
	2026 года



Общие сведения о многоквартирном доме:

	1.
	Серия, тип постройки
	Индивидуальный проект

	2.
	Дата ввода в эксплуатацию
	2003

	3.
	Год последнего капитального ремонта
	 Не проводился

	4.
	Объемно-планировочное решение
	железобетон

	5.
	Конструктивное решение
	

	6.
	Материал наружных стен
	Облицовка кирпичом

	7.
	Материал крыши
	Рулонная плоская

	8.
	Количество этажей
	26

	9.
	Наличие подвала, цокольного этажа, мансарды, мезонина 
(имеющееся подчеркнуть)

	10.
	Количество подъездов
	1

	11.
	Количество квартир
	163

	12.
	Количество лестничных клеток
	26

	13.
	Количество лифтов
	3

	14.
	Наличие печного, центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, газификации
(имеющееся подчеркнуть)



 

Ленинградский проспект дом 76 корпус 4
Комиссия в составе: 
Председатель: Председатель правления ТСЖ «Соколиное гнездо» Кривцов Д.В. 
                                                                              (Ф.И.О., руководитель / председатель ТСЖ)

Член комиссии: Управляющий ТСЖ «Соколиное гнездо» Гудков С.Г.
(Ф.И.О., управляющий) 
Член комиссии: Инженер ТСЖ «Соколиное гнездо» Стерлядев А.А.
(Ф.И.О., / главный инженер) 


провела визуальное обследование технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов многоквартирного дома, включая встроенно-пристроенные части дома, с целью определения состояния (работоспособности), выявления неисправностей, принятия решений по срокам их устранения.


Результаты осмотра (обследования) 
«30» марта  2026 года 
(дата проведения)
	Наименование
	Описание (материалы, конструкция / система
	Ед. изм.
	Техническое состояние. Объем дефектов / количество
	Решение о принятии мер (виды работ, исполнитель), срок выполнения
	Примечание

	1. Фундамент
	Монолитный 
ж/б- плита
ж/б- колонны
	м²
	Наличие загрязнений и выссолов на облицовке  цоколя жилого корпуса
	Цоколь (гранит) сезонная   помывка
	

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	ж/б, газосиликат. блок, кирпич 
	м²
	Наличие выссолов на 
облицовочном кирпиче 
	Сезонные работы по помывке выссалов на стенах здания  с применением специальных средств
	

	3. Перегородки
	Газосиликатный блок
	м²
	Дефектов нет
	
	

	4. Перекрытия
	Монолит- железобетонный
	м²
	Дефектов нет
	
	

	междуэтажные
	Монолит ж/б
	 м²
	Дефектов нет
	
	

	подвальные
	Монолит ж/б
	 м²
	Частичные протечки плиты перекрытия потолка подземного паркинга 
	Необходимо провести работы по, инъекционной    гидроизоляции над  машино-местами №  25,  34,35,36,37,38,39,40,41,42,130
	На 23.03.2026 г. работы по гидроизоляции выполнены в полном объеме

	5. Крыша
	плоская
	м²
	Наличие загрязнений решеток водостока 
	Сезонный осмотр, проведение работ  по очистке  решеток водостока
	

	6. Полы
	Железобетон/плитка
	м²
	Фрагментарное отслоение 
напольной плитки в лифтовых холлах и на  пожарных выходах этажей здания 
	Частичная замена  напольной  плитки на этажах здания
	

	7. Проемы: 
	
	Дефектов нет
	
	

	окна
	Стеклопакеты-металлопластик
	шт.
	Дефектов нет
	Выполнение сезонных  работ по помывке наружного остекления
	

	двери
	Металл, алюминий с остеклением
	шт.
	Частичное наличие дефектов дверных доводчиков
	Регулировка дверных   доводчиков, замена ручек и замков. Регулировка петель.
	

	Козырьки
	Монолитный
ж/б – плита

	181,5 м²
	Наличие трещин и отслоения  (местами) штукатурного слоя и краски

	Необходимо произвести работы по  покраске,  общая площадь 46,5 м².

	

	Ограждающие сетки
	Металл, сетка.
	192 м²
	Наличие коррозии на защитно-улавливающей решетке

	Необходимо произвести работы по покраске, общая площадь 135 м².


	

	8. Отделка
	 
	
	
	
	

	внутренняя
	Штукатурка, краска 
	м²
	Наличие (местами) отслоения штукатурного слоя, загрязнения краски


	Необходимость косметического ремонта лифтовой холл, пожарная лестница
	

	наружная
	кирпичная
	м²
	Трещины облицовочного кирпича по фасаду здания
	Необходимо провести работы по ремонту (восстановлению)  кладки облицовочного кирпича фасада здания
	

	9. Оборудование
	
	
	Тепловая завеса на эвакуационной лестнице  сезонная чистка и техническое обслуживание 

	Запланировать работы на 2-3 квартал 2026 года
	

	10. Системы инженерно-технического обеспечения:
	
	
	

	Насосная
	Насосы ХВС
	шт.
	Дефектов нет
Осмотр, регулировка наладка.

	
	

	ДУ и ППА
	скрытая проводка
	пог.м.
	Работы по акту обслуживающей компании

	
	

	Вентиляция
	вытяжная
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Лифты
	2 легковой, 
1 грузовой
	шт.
шт.
	Ремонтные работы производятся в рамках ТО обслуживающей компанией ООО «Комплекс Велью»
	Пассажирский  лифт: Селектор зубчатый 1-шт, дополнительный контакт главного пускателя  Шнейдер 2-шт, ролик дверей кабины 1-шт.
	Работы выполнены

	11. Сети инженерно-технического обеспечения 
	
	
	

	Канализация, внутренний водосток
	пластик
пластик
	пог.м.
пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	ХВС
	оцинкованная сталь
	пог.м.
	
	
	

	ГВС
	оцинкованная сталь
	пог.м.
	Наличие дефектов  лежака  ГВС второй зоны.  
	Запланированы работы на 2-3 квартал 2026 года
	

	ЦО
	металлические трубы
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Электроснабжение
	скрытая проводка
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Освещение
	Осветительные приборы 
	шт.
	Замена светильников в лифтовом холле по заявке жильцов и при необходимости по обходу.

	
	



		Председатель комиссии ____________________________

	(Ф.И.О., подпись) 




		

	




	
	

		Член комиссии ____________________________
	Член комиссии ___________________________________

	(Ф.И.О., подпись) 

	(Ф.И.О., подпись, МП) 








		Член комиссии ____________________________
	Член комиссии ___________________________________

	(Ф.И.О., подпись) 

	(Ф.И.О., подпись, МП) 









	
	



